Udbudstekst: Mahogni Plint-Sæder til Betonfundamenter
By Bang tilbyder en elegant og funktionel løsning til montering af bænkesæder (plinte) på eksisterende betonfundamenter som fx plantekasser, betonklodser eller fritstående betonmoduler. Sæderne fås med eller uden rygstøtte og armlæn, så de passer til forskellige behov i offentlige eller private udemiljøer. Mahogni-træets varme udtryk harmonerer med det rå beton og giver et tidløst design, mens stel i galvaniseret, rustfrit eller cortenstål sikrer lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.
· Træbeklædning:
· Mahogni (FSC-certificeret)
· Stave/planker i 35×35, 35×55, 35×68, 35×120 eller 35×145 mm
· Mulighed for olie-behandling
· Stel:
· Galvaniseret, rustfrit eller cortenstål
· Muligt at pulverlakere i RAL-farver
· Montage:
· Montering på beton via boltning eller anden fastgørelsesmetode
· Sædehøjde typisk 450 mm
· Ryg (350 mm høj) i 12° hældning
· Valgmuligheder:
· Med eller uden rygstøtte og armlæn
· Kan kombineres i flere længder og staveantal
· Bæredygtighed:
· FSC-certificeret træ og stål i høj kvalitet
· Lavt vedligehold; modstandsdygtig overfor fugt og vejrpåvirkninger
Vi rådgiver om alt fra valg af stavedimensioner og stelmateriale til vedligeholdelse og montering, så du får en skræddersyet løsning, der opfylder projektets krav.
By Bang – Din samarbejdspartner på bænksæder til beton, hvor funktionalitet, design og bæredygtighed går hånd i hånd.

