Udbudstekst – Manuel Hæve/Sænke Pullert fra By Bang
By Bang manuel hæve/sænke pullert, der forener praktisk funktionalitet med et stilrent design. Pullerten er særligt velegnet til områder, hvor der er behov for midlertidig afspærring, men samtidig let og hurtig adgang for køretøjer og gående.
· Materiale og konstruktion
· Firkantet stålrør (70×70 mm) over terræn
· Nedstøbningsdel (80×80 mm) i en dybde på ca. 1100 mm
· Robust og holdbar konstruktion, der kræver minimal vedligeholdelse
· Betjening
· Manuel hæve/sænke mekanisme, der aktiveres med trekantnøgle eller eurolås
· Ergonomisk håndtag på toppen for nem og sikker håndtering
· Dimensioner
· Højde over terræn: 900 mm
· Dybde under terræn: 1100 mm
Denne hæve/sænke pullert fra By Bang er en fleksibel og pålidelig løsning til offentlige pladser, parkeringsarealer, indkørsler m.m., hvor det er nødvendigt at regulere adgang uden at gå på kompromis med hverken funktion eller udseende.
