Udbudstekst: By Bang Rustfrit Vejsøm (Markeringssøm)
By Bang rustfrit vejsøm (markeringssøm) i størrelserne Ø100 og Ø140 til sikker og effektiv vejmarkering. Disse vejsøm er fremstillet i korrosionsbestandigt rustfrit stål, som tåler både tung trafik og barske vejrforhold.
Størrelser og Montering
· Ø100 vejsøm: Spydlængde 200 mm
· Refleksmuligheder: Ø34 dot eller 18 mm stribe
· Ø140 vejsøm: Spydlængde 250 mm
· Refleksmuligheder: Ø34 dot eller 28 mm stribe
· Tilpasning: Mulighed for at øge spyddets længde efter specifikke ønsker
· Installation: Egnet til montering i asfalt, beton, belægningssten eller grus (forboring anbefales ved hårdt underlag)
Farver og Fræsning
· Vejsømmet kan males med epoxymaling i alle RAL-farver, hvilket giver fleksibilitet i forhold til omgivelserne.
· Indfræsning i top beskytter refleksfeltet mod direkte overkørsel og sikrer lang levetid.
· Refleks fås som rund (Ø34) eller stribe (18 mm eller 28 mm) i standardfarverne hvid, gul og rød. Specialfarver kan leveres ved større ordrer.
Egenskaber og Fordele
· Modstandsdygtigt rustfrit stål: Tåler korrosion og tung trafik, hvilket resulterer i minimal vedligeholdelse.
· Høj synlighed: Muligheden for både dot- og striberefleks sikrer klar markering, selv i mørke.
· Nem opsætning og fjernelse: Ideel løsning til både permanente og midlertidige projekter.
· Reducerer vedligeholdelsesomkostninger: Solid konstruktion, velegnet til langvarig brug.

