Udbudstekst: By Bang Træværn Type 1 eller 2
By bang Træværn Type 1 eller 2 er en effektiv og dekorativ beskyttelsesløsning, der skal forhindre skader på træer, ladestandere og andre pæle i bymiljøer. Denne løsning bevarer både sikkerhed og æstetik, og er velegnet til gader, parker, torve og private områder.
· Typer:
· Type 1 eller 2 (2-delt, boltes sammen)
· Dimensioner:
· Ø250 mm / Ø525 x 1900
· Ø300 mm / Ø700 x 1900
· Materiale:
· 14 mm rundstål
· Tilgængelig i rå, varmgalvaniseret, corten eller malet udførsel
· Montering: Nedstøbning eller fastboltning
Med By Bang Træværn Type 1 eller 2 får du en flot og sikker løsning, der bevarer træernes naturlige skønhed og bymiljøets arkitektoniske stil. Kontakt os allerede i dag for rådgivning eller et uforpligtende tilbud.

