Udbudstekst: By Bang Modulopbyggede Vejbump i Genbrugsplast
By Bang en fleksibel og miljøvenlig løsning til hastighedsnedsættelse på arbejdspladser, parkeringsarealer og stille veje. Vores modulopbyggede vejbump er fremstillet af genbrugsplast og monteres let ved boltning på faste underlag.
Dimensioner og Hastighed
· Højder: 30 mm (ca. 30 km/t), 50 mm (ca. 20 km/t), 60 mm (ca. 10 km/t)
· Endestykker: 215 mm (længde)
· Centerstykker: 500 mm (længde)
Eksempler på samlede længder med to endestykker:
· 3 centerstykker: 1930 mm
· 4 centerstykker: 2430 mm
· 5 centerstykker: 2930 mm
· 6 centerstykker: 3430 mm
Materiale og Montage
· Genbrugsplast: Bæredygtigt, holdbart og modstandsdygtigt over for vejrlig
· Montering: Til boltning i asfalt, beton, belægningssten eller grus (forboring anbefales ved hårdt underlag)
Fordele og Anvendelse
· Modulopbygget: Nem tilpasning af længde og hastighedsniveau
· Trafiksikkerhed: Reducerer effektivt bilisters fart for at beskytte fodgængere og køretøjer
· Bæredygtig: Fremstillet af genanvendte materialer og kræver minimal vedligeholdelse
· Anvendelsesområder: Industriområder, parkeringspladser, boligveje, arbejdspladser, indkørsler og mere

