


Udbudstekst: By Bang crepa recycling – plinte og bænke i genbrugsplast 
Produktbeskrivelse: Crepa Recycling
Crepa Recycling fra By Bang er en modulopbygget serie af plinte og bænke med genbrugsplast (100 % recycled plaststave) samt et stel i galvaniseret eller cortenstål. Hovedfokus er slidstærk, bæredygtig og komfortabel løsning med en æstetisk, tidløs fremtoning.
1. Materialer og Konstruktion
· Stel (5 typer)
1. Stel type 1: Rammekonstruktion i firkantrør (50×30) samt fladstål (50×8, 40×5), V-formet gavl i firkantrør.
2. Stel type 2: 8 mm pladegavl i corten eller galvaniseret stål, fladstål (50×8, 40×5), kan tilpasses forskellige niveauer på de lige sektioner.
3. Stel type 3: To stk. ø76 mm rørben 1/4 inde fra hver ende, forbundet med fladstål (50×8, 40×5). Enderne afsluttes med stave 25×90×500 og kan justeres i højden på lige og buede sektioner.
4. Stel type 4: 8 mm plade-gavl i stål (corten eller galvaniseret), suppleret med fladstål (50×8, 40×5).
5. Stel type 5: Rammekonstruktion i firkantrør (80×40, 40×40) og U-profil (40×35), fladstål (50×8, 40×5) – rammegavl i firkantrør.
· Plaststave (Sæde)
2. Genbrugsplast stave 55×43 mm, mørkegrå
2. Råd- og fugtbestandigt, splintrer ikke, UV-resistent
2. Kræver minimal vedligeholdelse
2. Konfiguration og Dimensioner
· Modullængder: 1,5 m til 2,0 m
· Kurvegrader: 0°–90°, herunder 30°, 36°, 45°, 51,5°, 72°, 90°
· Cirkelformationer (eksempel: udvendig diameter Ø2500, Ø3500, Ø4500, Ø5500, Ø6500, Ø7500)
· Sædehøjde: Standard ca. 450 mm
· Tilpasning: Bænken/plinten kan opstilles i lige forløb, cirkel- eller halvcirkel-opsætninger, S-formede forløb samt snoede bænke.
3. Overflade og Farver
· Stål: Galvaniseret, corten (rustpatina) eller pulverlakeret (RAL-farver)
· Plast: 100 % genbrugsplast, farvefast og UV-resistent
3. Montage og Montering
· Underlag: Egnet til montering på beton, asfalt, græs eller anden klargjort bund
· Fastgørelse:
· Nedstøbning: Bænken kan leveres med stel til nedstøbning
· Fodplade: Alternativ mulighed for boltning i fundament eller fast belægning
· Sammensætning: Modulopbygningen giver mulighed for at skabe alt fra lineære til cirkulære eller snoede forløb
4. Funktionelle Fordele
1. Komfort og Ergonomi
· Sædehøjde ca. 450 mm, mulighed for rygmoduler på 300 mm i højden og 12° hældning
2. Fleksibilitet
· Variabel kurvegrad (0°–90°), flere steltyper og forskellige højdetilpasninger (især ved stel type 2 og 3)
3. Bæredygtig Løsning
· Planker i 100 % genbrugsplast mindsker ressourceforbrug og skåner miljøet
· Stålstel med lang levetid
4. Minimal Vedligeholdelse
· Galvaniseret/cortenstål og plaststavene tåler høj belastning og skrappe vejrforhold
5. Tidssvarende Design
· Kan tilpasses moderne byrum eller historiske miljøer, både i form og farve
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