Udbudstekst: Crepa 3 Modulær bænk serie fra By Bang
De modulopbyggede bænke og plinte i Crepa 3-serien fra By Bang kan sammensættes lineært, buet eller i cirkelforløb. Konstruktionen kombinerer et robust stålstel (galvaniseret, corten eller lakeret) med mulighed for forskellige typer sæde- og rygbeklædning i både genbrugsplast og hårdttræ. Dette sikrer en fleksibel og langtidsholdbar løsning til mange forskellige typer udemiljøer.
Specifikationer
· Stel: 5–8 mm stål, Ø76 mm rørben
· Standardbeklædning: 35x55 eller 34x55 mm genbrugsplast
· Alternative materialer: Kilestave i mahogni eller genbrugsplast (60 mm)
· Cirkulære bænke under R2500 mm beklædes udelukkende med kilestave
· Buede moduler kan leveres i forskellige grader 
· Cirkulære forløb i diametre fra Ø2500 og opefter, afhængigt af antal moduler
· Sædehøjde er standard ca. 450 mm over terræn (kan tilpasses projektkrav)
· Muligt at variere siddehøjder inden for samme opstilling (eksempelvis til leg eller terræntilpasning)
· Nedstøbning eller Boltes til terræn
· Frihed til at skabe lineære, buede eller cirkulære bænke og plinte
· Corten, galvaniseret eller lakeret stål samt genbrugsplast eller hårdttræ
· Kvalitetsstål og slidstærke stave sikrer robusthed
· Mulighed for specialfarver (lakering), specialdimensioner og valg af træsort
Beklædning
· Kilestav ca.30x60x600 mm (mahogni/genbrugsplast)
· Kilestav ca.35x55x600 mm (mahogni/genbrugsplast)
· Stav 34x55x300/600 mm (mahogni/genbrugsplast)
Crepa Type 3 – Modeller og vægt (kg)
· Model				Vægt
· Crepa type 3 – Bue 790 – 300		34
· Crepa type 3 – Bue 1500 – 300		46
· Crepa type 3 – Lige 1500 – 450		47
· Crepa type 3 – Lige 1500 – 300		46
· Crepa type 3 – Lige 750 ende		32
· Crepa type 3 – Lige 1500 – med ryg		66
· Crepa type 3 – Forsætning 300 – 450	50
· Crepa type 3 – Forsætning 300 – 750	50
· Crepa type 3 – Forsætning 450 – 750	50
· Crepa type 3 – R 2700 – 1600 – 450		47
· Crepa type 3 – R 2700 – med ryg		66
· Crepa type 3 – R 2000 – 1500 – 450		47
· Crepa type 3 – R 2000 – med ryg		66
· Crepa type 3 – R 1500 – 1480 – 450		47
· Crepa type 3 – R 1500 – med ryg		66
· Crepa type 3 – R 1125 – 1580 – 450		47
· Crepa type 3 – R 1125 – med ryg		66
Afsluttende bemærkning
Crepa 3 Modulserien fra By Bang er udviklet til at give maksimal fleksibilitet og holdbarhed i udemiljøer. Ved at vælge mellem forskellige materialer, modultyper og monteringsløsninger opnås en tilpasset løsning, der matcher både funktionelle behov og æstetiske ønsker.
