Udbudstekst for By Bang BOULEVARD Bænk
BOULEVARD Bænken fra By Bang er en robust og alsidig bænk, designet til at forbedre og forskønne offentlige rum. Kombinerer bænken funktionalitet, æstetik og bæredygtighed. Den er særligt velegnet til boulevarder, parker, gågader, boligforeninger, havnefronter og andre områder med højt brugerflow. BOULEVARD Bænken tilbyder en stor siddeplads og er udført i materialer, der sikrer lang levetid og minimal vedligeholdelse.
Materialer og konstruktion:
· Stel: Fremstillet i 100x12 mm galvaniseret fladstål, pulverlakeret i en cortenfarve for et moderne, rustikt udseende uden risiko for farveafsmitning.
· Beklædning: FSC-certificerede mahogni planker, dimensioner 120x50 mm til sæde og 200x50 mm til ryglæn, fastgjort med galvaniserede franske skruer for maksimal stabilitet.
· Modulopbygning: Bænken leveres i standardmoduler på 2,5 meter med og uden ryglæn, der kan sammensættes efter ønske. Samlet længde for standardbænken er 5 meter.
· Mulighed for tilpasning: Kan bestilles i mindre modeller på 2,2 meter eller tilpasses i farve (RAL) og design.
Tekniske specifikationer:
· Længde: Standardmoduler på 2,5 meter. Samlet længde op til 5 meter.
· Højde: Sædehøjde og ryglæn kan justeres efter behov.
· Materialetykkelse: Fladstål i 12 mm og FSC-certificerede mahogni planker i henholdsvis 120x50 mm og 200x50 mm.
· Fastgørelse: Stabilt stel og plankemontering med galvaniserede franske skruer.

