Udbudstekst – CASA 44 affalds‑ og cykelskur i corten fra By Bang
Bæredygtigt, modulært og designet til fremtidens byrum
CASA 44 skur fra By Bang kombinerer cykelparkering og affaldshåndtering i én samlet enhed. Den robuste 5 mm corten konstruktion, FSC‑certificerede trædetaljer og det frodige sedumtag giver ikke blot lang levetid og minimal drift – de reducerer også CO₂‑aftrykket markant og øger biodiversiteten i byrum. Resultatet er et elegant, vedligeholdelsessvagt element, der signalerer ansvarlighed og bæredygtighed i det offentlige rum.
Grøn profil i fokus
· Sedumtag optager op til 50 % af nedbøren og forsinker afstrømningen til kloaknettet
· Cortenstål er 100 % genanvendeligt og danner en selvbeskyttende patina – ingen maling, ingen VOC‑udledning
· Ubehandlede FSC‑certificerede mahognistave patinerer naturligt til en sølvgrå tone
· 28 mm genbrugsplanker (100 % post‑consumer plast/træfibre) fås som lukket sidebeklædning
· Integreret skjult tagrende forberedt til regnvandsopsamling til plantevanding
· Lavt drifts‑ og servicebehov minimerer total CO₂‑belastningen over levetiden
Konstruktion og materialer
· Hovedramme: svejsede cortenprofiler 140 × 80 × 5
· Spær: cortenprofiler 130 × 40 × 40 × 5
· Tag: 3 mm cortenplader + vandtæt membran under sedummåtter
· Beklædning: 44 × 60 mahognistave (standard)
▸ alternativt 28 mm not/feder genbrugsplanker
· Tagafvanding: skjult rende med indv. nedløb (klar til regnvandstank)
· Døre: skydedør(e) og/eller svingdør(e) efter ønske
· Låsesystem: Locinox rustfri låsekasse
· Finish: naturlig cortenpatina; kan leveres varmgalvaniseret
Cykelparkering
· Bici‑c‑bøjler (standard)
· LIFT vægophæng med gasfjeder, pladsbesparende
Modulopbygning
· Standardmoduler: dybde 2 500 mm eller 3 000 mm
· Bredde pr. modul: 3 000 – 4 000 mm
· Moduler kan seriekobles for ubegrænset længde og tilpasses antal cykler eller containere
Fordele
· Grøn løsning – sedumtag, genbrugsmaterialer og lav vedligeholdelse
· Robust – 5 mm cortenkonstruktion tåler ekstreme klimaer
· Fleksibel – mange valgmuligheder i størrelse, beklædning og indretning
· Æstetisk – varmt træ og rustik patina harmonerer med moderne arkitektur
· Lang levetid – minimal totaløkonomi
· Grøn løsning – sedumtag, genbrugsmaterialer og lav vedligeholdelse
· Robust – 5 mm cortenkonstruktion tåler ekstreme klimaer
· Fleksibel – mange valgmuligheder i størrelse, beklædning og indretning
· Æstetisk – varmt træ og rustik patina harmonerer med moderne arkitektur
· Lang levetid – minimal totaløkonomi
Typiske anvendelser
· Kommuner og offentlige områder
· Bolig‑ og andelsforeninger
· Erhvervsbygninger og kontorhuse
· Skoler, gymnasier og universiteter
· Private prestigeprojekter
Kontakt By Bang – vi hjælper med dimensioner, materialer og grønne tilvalg, så CASA 44 matcher jeres bæredygtighedsprofil.
