Klassisk pullert lampe – By Bang
By Bang pullert Lampen er udført i robuste materialer med et stålrør på Ø 152 mm og en total højde på 1000 mm. Den overfladebehandles gennem varmgalvanisering og pulverlakering, hvilket sikrer en lang levetid og høj korrosionsmodstand. De tilbudte farvemuligheder er sort struktureret, rust-look eller antracit DB703, så belysningen kan tilpasses områdets visuelle identitet.
Pullertlampen fra By Bang drives ved 230 V AC, 50 Hz og har en effekt på 12 W. Med en lysudgang på 1050 lumen og en farvetemperatur på 4000 Kelvin (hvidt lys) opnås en behagelig belysning, der samtidig opfylder krav om energieffektivitet. Lysspredningen er 180 grader, hvilket giver en målrettet belysning af det omkringliggende område uden unødigt spildlys. Beskyttelsesklassen er IP54, som garanterer, at lampen er velegnet til udendørs brug under almindelige danske vejrforhold.
Produktdata – By Bang Pullert Lampe
· Materiale: Stålrør (Ø 152 mm)
· Total højde: 1000 mm
· Overflade: Varmgalvaniseret og pulverlakeret
· Spænding: 230 V AC, 50 Hz
· Effekt: 12 W
· Lysudgang: 1050 lumen
· Farvetemperatur: 4000 K (hvidt lys)
· Lysspredning: 180°
· Beskyttelsesklasse: IP54
· Vægt: Ca. 16 kg pr. enhed
· Farvemuligheder: Sort struktureret, rust-look, eller antracit DB703
Monteringen af pullertlamperne skal udføres på et afrettet og stabilt underlag. Lampen fastgøres med bolte i henhold til gældende standarder, og der kan efter behov indsættes sokkel for yderligere stabilitet. Hver lampe har en vægt på ca. 16 kg, hvilket gør den robust, men kræver korrekt håndtering og sikkerhed under installationen.
