Udbudstekst for CB1-cirkelbænk fra By Bang

CB1-cirkelbænken fra By Bang er en rummelig og indbydende siddeinstallation, som egner sig til parker, byrum, torve og udendørs undervisningsmiljøer. Bænken består af flere moduler, der samles til en komplet cirkel med ryglæn og siddepladser på både inder- og yderside. Denne konstruktion giver optimale rammer for ophold, gruppearbejde og fællesskab.
1. Stål (fundament og skelet)
· Ståltykkelse: 5 mm
· Fuldsvejste enheder i længder på ca. 2,1–2,5 m
· Varmgalvaniseret efter svejsning for optimal korrosionsbeskyttelse og lang levetid
2. Træ (beklædning)
· 35 mm kileformede mahognistave (FSC-certificeret)
· Mahogni fastgjort på alle synlige stålflader for et varmt, naturligt udtryk
· Træet er velegnet til udendørsbrug og patinerer smukt over tid
Dimensioner
· Samlet cirkeldiameter: Ca. 11 meter
· Løbende bænkelængde: Ca. 35 meter
· Antal moduler: 12
· Bænkbredde: 1,5 meter, med ryglæn placeret centralt
· Siddepladser: På både yder- og inderside af cirklen
· Åbninger: 4 stk. ind-/udgange for nem og fleksibel adgang
Konstruktion og opbygning
· Modulerne samles til en komplet cirkel med i alt fire åbninger.
· Stålskelettet (5 mm) er fuldsvejst og efterfølgende galvaniseret.
· Sammenbygning udføres med rustfri bolte og beslag for at sikre styrke og holdbarhed.
· Alle synlige stålflader beklædes med FSC-certificeret mahogni i 35 mm tykkelse.
· Mahognistavene er kileformede for at følge bænkes form og skabe en jævn, elegant afslutning.
Funktionelle fordele
· Dobbeltsidede siddepladser: Ryglænet giver støtte til personer både på inder- og ydersiden.
· Fleksible åbninger: Gør det let for brugerne at tilgå bænken og skaber flere opholdszoner.
· Robust over for vejrlig: Galvaniseret stålkonstruktion samt holdbar, oliebehandlings- eller patineringsmulighed af træ.
· Nem vedligeholdelse: Glatte stål- og træflader, der er lette at rengøre.
Montage og installation
· Underlag: Bænken skal monteres på et plant, stabilt underlag (fx betonfundament eller komprimeret stabilgrus).
· Fastgørelse: Forankringspunkter i stålskelettet muliggør sikker boltning til fundamentet.
· Levering: Moduler leveres klar til montage, inklusiv nødvendige rustfri bolte, beslag og instruktioner.
· Samling: Udføres på stedet af fagfolk. Justering og nivellering sikrer en jævn siddeflade.
Vedligeholdelse
· Galvaniseret stål: Kræver minimal vedligeholdelse. Inspektion for eventuelle skader anbefales én gang årligt.
· Mahogni: Træet kan vedligeholdes med træolie for at bevare den dybe glød. Ubehandlet vil mahognien patinere og få en naturlig grålig nuance over tid.
CB1-cirkelbænken tilbyder en solid og æstetisk løsning for udendørs ophold og fællesskab. Den velovervejede kombination af galvaniseret stål og FSC-certificeret mahogni sikrer både lang levetid, minimal vedligeholdelse og et varmt udtryk, der passer godt ind i grønne områder, skolegårde eller bynære miljøer. Bænkens rummelige design, ryglæn i midten og siddepladser på begge sider gør den til et oplagt valg for mange typer projekter, der ønsker at fremme social interaktion og komfort i det offentlige rum.

