Udbudstekst: Corten Vægge med Hulmønster, Lys og Specialudskæringer
By Bang corten vægge i tykkelser fra 3 mm til 10 mm. Væggene kan forsynes med hulmønster, integreret eller bagvedliggende LED-belysning samt specialudskæringer (tekst, logo eller mønster) på baggrund af DXF-filer. Fremstilling af eventuelle bukkeprofiler samt muligheden for værn eller håndliste i træ eller stål.
1. Materiale og Tykkelse
· Cortenstål (3–10 mm), dimensioneret efter projektets krav til styrke og design
· LED-bånd kan monteres bag pladerne for at skabe et stemningsfuldt lysspil
· Lysinstallation udføres typisk i samarbejde med lokal elektriker, som varetager endelig tilslutning og styring af strøm
· Krav til lysfarve, intensitet og styringsmuligheder aftales i forbindelse med projektets specifikationer
3. Specialudskæringer
· Motiver, logo og tekst kan udformes på grundlag af DXF-filer
· Laser- eller plasmaskæring anvendes til at skabe det ønskede mønster eller branding
4. Bukkeprofiler og Montering
· Specielle bukkeprofiler og standere fremstilles i cortenstål
· Montering ved bolte eller svejsning på egnet fundament eller bygningsdel
· Mulighed for bukkekant eller håndliste i træ eller stål, hvis væggen også skal fungere som værn og opfylde relevante sikkerhedskrav

· Pladeformater: Standardmål 3000×1500, 2500×1250 eller 2000×1000 mm, der danner udgangspunkt for opgavens tilpasning
· Bearbejdning: By Bang forestår hele processen — fra design, skæring, bukning, valsning til svejsning
· Overflade: Cortenstålets rustoverflade skal patinere jævnt; korrekt fugtstyring og forsvarlig montage er afgørende for et ensartet resultat
· Belysning: LED-belysning leveres efter nærmere aftale. Den lokale elektriker varetager typisk selve el-tilslutningen samt eventuel lysstyring

