Udbudstekst – Plast Pullert med Halvkugle Top fra By Bang
By Bang plast pullert med halvkugle top, som forener et klassisk design med bæredygtighed og høj slagstyrke. Denne løsning er særligt velegnet til trafikafskærmning og områdesikring, hvor krav til robusthed, miljøhensyn og æstetik er i fokus.
· Materiale: Genbrugsplast, der kombinerer høj slidstyrke, lav vedligeholdelse og modstandsdygtighed over for vind og vejr
· Design: Halvkugle top, der giver et stilfuldt og tidløst udtryk
· Reflekser: Mulighed for levering med eller uden reflekser for øget synlighed
· Dimensioner:
· Ø150 × 1500 mm – velegnet til mindre trafikzoner og parker
· Ø200 × 1200 mm – ideel til mellemstore områder som parkeringspladser
· Ø200 × 1500 mm – egnet til større projekter og trafikafskærmning
· Fodplade (Ø500): Mulighed for stabil og fleksibel installation uden nedstøbning
1. Bæredygtig og Holdbar
· Fremstillet af genbrugsplast, hvilket reducerer miljøpåvirkningen og sikrer lang levetid
2. Høj Slagstyrke
· Det hule center gør pullerten modstandsdygtig over for stød og påkørsler
3. Fleksibel Montering
· Kan nedstøbes eller monteres med fodplade alt efter projektets behov
4. Lav Vedligeholdelse
· Kræver minimal rengøring og ingen maling eller behandling
5. Øget Sikkerhed
· Mulighed for reflekser, der forbedrer synligheden dag og nat
Plast Pullert med Halvkugle Top fra By Bang er således en alsidig, økonomisk og miljøvenlig løsning til både offentlige og private formål.
