Udbudstekst: By Bang Kvadratisk Aluminium Markeringssøm 100×100 mm
By Bang kvadratiske aluminium markeringssøm på 100×100 mm med reflekser, der sikrer øget trafiksikkerhed og effektiv vejmarkering i både byområder og uderum. Disse vejsøm er fremstillet af robust aluminium, som modstår korrosion og kræver minimal vedligeholdelse. De er særligt velegnede til parkering, afgrænsning af fodgængerområder og andre steder, hvor tydelige og holdbare markeringer er afgørende.
Dimensioner og Refleksmuligheder
· Størrelse: Kvadratisk 100×100 mm
· Refleks: Fås med enkelt- eller dobbeltsidet refleks for øget synlighed i mørke eller dårligt vejr
· Spyd: Mulighed for spydlængder op til 280 mm, afhængig af underlag og behov
· Tilpasning: Reflekternes farve og placering kan justeres for at imødekomme projektets specifikationer
· Fleksible monteringsmetoder: Kan fastgøres med spyd i terrænet eller ved limning for en mere permanent løsning
· Underlag: Egnet til asfalt, beton, grus, belægningssten og andre typer overflader
· Nem opsætning og fjernelse: En fordel for projekter, hvor midlertidige afmærkninger er påkrævet, såsom events eller anlægsarbejder
· Rillet overflade og robust konstruktion: Tåler dagligt slid fra fodgængere og køretøjer, samt hårde vejrforhold
· Høj synlighed: De indbyggede reflekser sikrer tydelig markering, hvilket bidrager til øget sikkerhed for både fodgængere og bilister
· Lang levetid: Aluminiumets modstandsdygtighed mod korrosion og temperaturudsving reducerer vedligeholdelsesomkostninger

