Udbudstekst: Basis firkant pullert 70×70 fra By Bang
By Bangs Basis firkant pullert i 70×70 mm er en enkel og pålidelig løsning til afspærring og områdesikring. Den firkantede profil giver et moderne og robust udtryk, hvilket gør den velegnet til både offentlige og private projekter.
· Materiale: Galvaniseret stål eller malet udførsel (valgfri RAL-farve) med røde reflekser
· Dimensioner: 70×70 mm profil, total længde 1300 mm
· Montering: Nedstøbning 300–500 mm i terræn (ca. 900 mm over terræn) eller fastboltning
· Fleksibilitet: Fås som aftagelig eller vippepullert til midlertidig adgang eller dynamisk afspærring
