Udbudstekst – Basis Firkantet Vippe Pullert fra By Bang
By Bangs basis firkantede vippepullert er en fleksibel og holdbar løsning til sikkerhed og afspærring i både private og offentlige miljøer. Med et enkelt vippeprincip muliggør pullerten hurtig og nem adgangskontrol, uden at gå på kompromis med design og holdbarhed.
· Dimensioner
· Firkantet profil: 70×70 mm
· Højde: 500 mm eller 900 mm
· Låsemekanisme
· Mulighed for hængelås, trekantlås eller eurolås
· Overflade
· Galvaniseret stål som standard (korrosionsbestandigt)
· Kan leveres i rød/hvid eller valgfri RAL-farve
· Installation
· Fås med eller uden nedstøbningsbeslag, afhængigt af permanent eller midlertidig løsning
Denne vippepullert sikrer en robust, brugervenlig og æstetisk løsning, der kan tilpasses forskellige projektkrav og omgivelser.
