Udbudstekst – Basis Rund Vippe Pullert fra By Bang
By Bangs basis runde vippepullerter er en enkel og effektiv løsning til adgangskontrol i både offentlige og private områder. Pullerterne vippes let ned ved brug af nøgle og sikrer hurtig regulering af køretøjstrafik ved arrangementer, parkeringsarealer og lignende.
· Dimensioner
· Fås i Ø60 og Ø76 mm for forskellige afspærringsbehov
· Materiale og overflade
· Galvaniseret udførsel for minimal vedligeholdelse
· Kan leveres i ønskede RAL-farver for visuel tilpasning (standard: rød/hvid)
· Betjening
· Vippefunktion via nøgle (hængelås, euronøgle eller 15 mm trekantnøgle)
· Nem og hurtig betjening til midlertidig adgang
· Montering
· Nedstøbningsbeslag for stabil og sikker installation
· Alternativt som aftagelig pullert eller fast nedstøbt løsning
Disse basis rund vippepullerter fra By Bang er velegnede til alt fra byrum og parkeringspladser til private anlæg, hvor der ønskes en funktionel, robust og fleksibel afspærringsløsning.
