Udbudstekst: Aftagelig corten pullert fra By Bang
By Bang aftagelige (demonterbare) corten pullerter i både rund og firkantet udførelse. Pullerterne kombinerer et moderne og rustikt design med høj funktionalitet og sikkerhed, hvilket gør dem velegnede til såvel offentlige byrum som private anlæg.
· Runde cortenpullerter
· Dimensioner: Ø90, Ø108 eller Ø193 mm
· Materiale: S355 stålrør, top i cortenstål
· Låsesystem: Trekantnøgle (15 mm) kompatibel med brandvæsenets standard
· Reflekser: Valgfri rød, hvid eller gul for øget synlighed
· Firkantede cortenpullerter
· Profil: 80×80 mm
· Materiale: Robust cortenstål (S355-kvalitet)
· Montering: Vælg mellem nedstøbning eller nedboltning
· Overflade: Udvikler naturlig rust-patina, som beskytter stålet og kræver minimal vedligeholdelse
By Bangs aftagelige corten pullerter er en langtidsholdbar løsning, der kombinerer design og funktionalitet. Kontakt os gerne for mere information om dimensioner, farver, montering og tilpasningsmuligheder.
