Udbudstekst – By Bang ARCO Bænk i Genbrugsplast
By Bang ARCO bænken er en funktionel og tidløs løsning til udendørsarealer som parker, boligforeninger, kirkegårde og campingpladser. Med et enkelt design og bæredygtige materialer sikrer bænken en høj siddekomfort og minimal vedligeholdelse. ARCO bænken fås i forskellige udførelser og kan tilpasses forskellige miljøer og æstetiske krav.
· Genbrugsplast: Planker af 100% genanvendt plast, som er splintfri, rådfast og modstandsdygtig over for vejr og vind.
· Stålstel i buet design: Helsvejst og varmgalvaniseret 60×40 mm stålprofil, der tåler daglig slitage og sikrer lang levetid.
· Malet udførsel (option): Leveres i ønsket RAL-farve for at matche eksisterende miljø og stil.
· Forskellige Plankedimensioner: Vælg mellem 40×60 eller 40×120 mm, monteret i 50×25 mm U-profiler for at forhindre nedbøjning.
· Plastudvidelse: Plankerne kan udvide sig op til 1 cm pr. meter i sommervarme, men stellets konstruktion imødekommer denne naturlige bevægelse.
· Mulighed for træbeklædning: Fås også med FSC-certificerede mahogniplanker, hvis et mere naturinspireret udtryk ønskes.
· Montering: Fritstående som standard, men kan leveres forberedt til fastboltning eller nedstøbning for ekstra stabilitet.
· Mål og tilpasning: Typisk længde 1500-1800 mm – kan justeres efter projektets behov. Siddehøjde ca. 450 mm.
By Bang ARCO bænken er en pålidelig og æstetisk løsning til ethvert udendørsprojekt, hvor komfort, bæredygtighed og design går hånd i hånd. 

