Udbudstekst – CAMPO Bordbænkesæt i Klassisk Design fra By Bang
By Bang CAMPO bordbænkesættet – en tidløs, robust og bæredygtig løsning, der passer til både offentlige og private udendørsarealer. Sættet er designet med fokus på funktionalitet, holdbarhed og miljøansvar og fås i flere modeller for at imødekomme forskellige behov, herunder en børnemodel og en handikapvenlig variant.
1.1 Stålkonstruktion
· Stel: Helsvejset, varmgalvaniseret stål (firkantrør 40×40 mm, 40×60 mm og 50×25 mm u-profiler)
· Overflade: Varmgalvaniseret som standard, med mulighed for maling i alle RAL-farver
· Levetid: Langvarig korrosionsbeskyttelse og minimal vedligeholdelse
1.2 Beklædning
· Genbrugsplast (plastplanker)
· Dimensioner: 40×150 mm
· 100% genbrugsplast – splintfrit, slidstærkt og modstandsdygtigt over for råd, fugt og UV-påvirkninger
· Minimal nedbøjning: Plankerne monteres i 50×25 mm u-profiler, der imødekommer plastens naturlige udvidelse på op til 2%
· FSC-certificeret mahogni (alternativ)
· Til dem, der ønsker en naturlig træfinish
· Kræver oliebehandling for at bevare farven og forlænge levetiden
· Giver et klassisk og eksklusivt udtryk
2.1 Standardmodel (6 personer)
· Sædehøjde: Ca. 450 mm
· Bordhøjde: Ca. 720 mm
· Længde: 1800 mm (typisk)
· Bænkbredde: Ca. 320 mm
· Konfiguration: Fås med eller uden ryglæn
2.2 Handikapvenlig Model
· Forlænget bordplade for nem adgang til kørestolsbrugere
· Skaber et mere inkluderende miljø i offentlige og private rum
2.3 Børnemodel
· Sædehøjde: Ca. 300 mm
· Bordhøjde: Ca. 550 mm
· Længde: 1500 mm
· Bænkbredde: Ca. 250 mm
· Særlig velegnet til skoler, daginstitutioner og legepladser
5. Tekniske Data (Standardmodel)
· Stel:
· Helsvejset i 40×40 mm/40×60 mm firkantrør + 50×25 mm u-profiler
· Varmgalvaniseret eller malet i RAL-farve efter ønske
· Beklædning:
· Genbrugsplast (40×150 mm) eller FSC-certificeret mahogni
· Sædehøjde: Ca. 450 mm
