Udbudstekst – Pullert i Cortenstål fra By Bang
By Bangs cortenstål pullert forener holdbarhed, unikt design og minimal vedligeholdelse. Denne løsning er særlig velegnet til trafikstyring og afspærring i byrum, parker og private anlæg, hvor både funktion og æstetik er i højsædet.
· Materiale:
· Cortenstål (S355) med naturlig patina, der danner et beskyttende lag mod korrosion
· Design:
· Rustikt, moderne udtryk med enten rund eller firkantet profil
· Patinaudviklingen giver pullerten en unik og levende overflade, der passer til forskellige miljøer
· Dimensioner (eksempler):
· Rund model: Ø108 mm eller Ø193 mm
· Firkantet model: 80 x 80 mm
· Længde: Typisk 1200 mm (beregnet til nedstøbning), andre længder kan tilbydes
· Monteringsmuligheder:
· Nedstøbning: Sikker, permanent løsning
· Fodplade: Mulighed for boltmontage, hvor nedstøbning ikke er hensigtsmæssig
· Aftagelige modeller: Sikrer fleksibilitet og nem fjernelse ved adgangs- eller arrangementskrav
· Standard:
· Cortenstål i rå finish, der gennem naturlig oxydering får en karakteristisk rustfarve
· Anvendelsesområder:
6. Byrum og parker: Dekorative og robuste afspærringer, der harmonerer med urbane omgivelser
6. Offentlige institutioner: Sikkerhed og design går hånd i hånd, fx ved skoler, hospitaler og kulturinstitutioner
6. Erhvervsejendomme: Effektiv trafikregulering og beskyttelse af bygninger og indgange
6. Private anlæg: Unikt, rustikt præg til haver, indkørsler og gårdmiljøer
Fordele ved Cortenstål Pullerter fra By Bang
1. Lang levetid: Patinalaget beskytter mod yderligere rust og forlænger pullertens holdbarhed.
2. Vedligeholdelsesfri: Ingen maling eller særlige plejeprodukter nødvendig.
3. Miljøvenlig løsning: Cortenstål er et bæredygtigt materiale med lang levetid og lavt ressourcetræk.
4. Æstetisk appel: Det rustikke, moderne udseende giver et tidløst og karakterfuldt udtryk.
Pullert i Cortenstål fra By Bang er et ideelt valg til projekter, der kræver en holdbar og stilfuld løsning. Muligheden for både runde og firkantede modeller samt forskellige monteringsformer gør det let at tilpasse pullerten til forskellige behov og omgivelser.
