Udbudstekst: Corten Plante-Bænk fra By Bang
Corten Plant-Bænke fra By Bang er en markant og arkitektonisk flot løsning, der er særligt velegnet til projekter med et højt flow af brugere og ønske om grønt islæt. Den integrerede plantekasse, robuste materialer og gennemtænkte detaljering gør bænken til et naturligt opholdssted, hvor borgerne kan sidde og nyde omgivelserne.
Stål (fundament)
· 8 mm cortenstål med 5 mm cortenplade til befæstning af træstave.
· Sokkel og sider er ført ind under bænken, hvilket giver et stabilt og æstetisk helhedsindtryk.
· Cortenstålets rustpatina sikrer minimal vedligeholdelse og høj modstandsdygtighed over for det nordiske klima.
Træ (sædeflader og ryg)
· Mahogni-stave (44×44 mm), monteret med 4 mm galvaniserede skiver for ventilation og beskyttelse mod fugt.
· Naturligt slidstærkt træ, der kan oliebehandles eller patinere over tid.
· Fås som rektangulære, halvcirkelformede, runde (Ø4 m) eller ellipseformede bænke.
· Alle modeller kan leveres med eller uden ryglæn og mulighed for beplantning i midten eller i ender.
· Topkant ca. 250 mm bred, velegnet som siddemulighed eller til at læne sig op ad.
Tekniske data
· Materialetykkelse: 8 mm cortenstål (hovedkonstruktion), 5 mm cortenplade (fastgørelse af træ), 4 mm galvaniserede afstandsskiver.
· Overfladebehandling: Cortenstål kræver ingen yderligere behandling, mens træet kan oliebehandles efter behov.
· Siddehøjde: Anbefalet 45–47 cm over færdigt terræn.
By Bang Cortenbænke
By Bangs specialdesignede cortenbænke er en ideel løsning i bymidter, parker, institutioner og andre steder, hvor man ønsker at skabe et unikt og grønt opholdssted. Med indbyggede plantekasser og flere former for siddemoduler kan bænken tilpasses forskellige projekter, uanset om man ønsker en rummelig rund bænk eller en let halvcirkel med ryglæn.

