Udbudstekst: Gelænder med håndlist fra By Bang
Gelænder med håndlister i mahogni fra By Bang er en robust, æstetisk og skræddersyet løsning, som giver et eksklusivt præg til både inden- og udendørs miljøer. Gennem tæt dialog med bygherre og arkitekt sikrer vi, at design, funktionalitet og sikkerhed forenes i den optimale løsning. Vores gelændere kan anvendes i private boliger, virksomheder, boligforeninger og offentlige institutioner og tilpasses altid det enkelte projekts behov.
Materialer og Overflader
· Stål (rustfrit, galvaniseret eller corten)
· Pulverlakering i valgfri RAL-farve
· Mahogni-håndlister (typisk 65×25 mm), evt. oliebehandlet for ekstra holdbarhed
Fastgørelse
· Boltemontering, svejsning eller justerbare beslag
· Tilpasses underlag i beton, træ eller eksisterende stålkonstruktion
Dimensioner (eksempel)
· Højde: 900–1100 mm
· Stolper/Profiler: 50×10 mm fladstål eller Ø12 mm rundstål
· Godstykkelse: 3–5 mm ved bukkede profiler


