Udbudstekst: Oktagonale pullerter fra By Bang
Beskrivelse og anvendelsesformål
Oktagonale pullerter i genbrugsplast er en moderne og bæredygtig løsning til trafikregulering og afspærring i både offentlige og private miljøer. De er kendetegnet ved et ottekantet design, der sikrer høj synlighed, og et holdbart plastmateriale – fremstillet af genbrug – som både lever op til krav om æstetik og funktionalitet. Pullerterne er velegnede som beskyttende elementer i byrum, ved tankstationer, ramper eller i forbindelse med midlertidige afspærringer ved events.
· Varianter og topdesign
· Oktagonale pullerter med afrundet top
· Oktagonal pullert (højde 1400 mm) til nedstøbning
· Oktagonal pullert (højde 800 mm) aftagelig
· Reflekterende bånd
· Standard: To hvide, reflekterende bånd
· Mulighed for ekstra refleksbånd efter behov
· Fleksible låsemekanismer
· Halvmåne, trekant eller sekskant
· Monteres i metalplade (topplade) med låsemekanisme, der passer i metal-jordmuffe
· Jordmuffer
· Fod i genbrugsplast til nedgravning/nedstøbning
· Standardmuffe 15×15 cm til plastfod
· Firkantet muffe 25×25 cm
· Rund model til faststøbning i beton (Ø 200 mm)
· Adaptere/konsoller til stolper med Ø51 mm eller Ø76 mm
· Størrelse
· Diameter: 13,5 cm (oktagon)
· Tilgængelige højder: 140 cm eller 80 cm
· Farver og materialer
· Ural Black, Ash Grey, Sand Beige
· 100 % genbrugsplast (UV-resistent, minimal vedligeholdelse)
Med oktagonale pullerter fra By Bang får du en fleksibel og klimavenlig løsning, der kræver minimal vedligeholdelse. De forskellige monteringsmuligheder og robuste designs sikrer en fremtidssikret investering i trafikregulering og byrumsudvikling.

